***Στοιχεία Ν.Π.Ι.Δ***

***ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ***

***ΑΦΜ: 097404779***

***ΒΟΥΡΒΑΧΗ 1 ΠΑΤΡΑ***

 **17/07/2019 Αρ. Πρωτοκόλλου 636**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**

**Για την «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για το Ενωσιακό γήπεδο Α. Κάνιστρας στο Πετρωτό Πάτρας»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 € (με 24% ΦΠΑ)**

1. **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας (ΕΠΣ Αχαΐας) που εδρεύει στην Πάτρα επί της οδού Βούρβαχη 1 ΤΚ 26221 (τηλ. 2610623586 και 2610273634) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή του αναδόχου με αντικείμενο εργασιών την προμήθεια , μεταφορά και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς στο Ενωσιακό γήπεδο Α. Κάνιστρας στο Πετρωτό Πάτρας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **100.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου **ΦΠΑ 24%.**

Η ΕΠΣ Αχαΐας καλεί όσους ενδιαφέρονται για τον παρόντα διαγωνισμό και δικαιούνται συμμετοχής Έλληνες ή αλλοδαποί ανάδοχοι, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις αναδόχων και κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση να υποβάλλουν τις προσφορές τους (με βάσει το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που αναφέρεται στο Παράρτημα Α) και σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή, σφραγισμένες σε κλειστό φάκελο μέχρι την 24/07/2019 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΕΠΣ Αχαΐας.

**Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.**

Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά και θα επιλεγεί από την επιτροπή προμηθειών της ΕΠΣ Αχαΐας.

**Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 24/07/2019 στις 19:00 στα γραφεία της ΕΠΣ Αχαΐας από την αρμόδια επιτροπή.**

1. **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίδονται από τα γραφεία της γραμματείας της ΕΠΣ Αχαΐας στα τηλέφωνα 2610623586 και 2610273634.

1. **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εκατόν χιλιάδων ευρώ (100.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ το οποίο είναι και το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΠΣ Αχαΐας.

**Πρόσβαση στα έγγραφα:**

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της πρόσκλησης υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΠΣ Αχαΐας [www.epsachaias.gr](http://www.epsachaias.gr).

**Δημοσιεύσεις:**

Ο Διαγωνισμός θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΠΣ Αχαΐας www.epsachaias.gr.

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

 **Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά :**

**Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία :**

**1) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν**

**2) Θα δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας διακήρυξης**

**3) Θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:**

* **Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας**
* **Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης – εκκαθάρισης**
* **Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους**

**4) Θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται**

**Β) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.**

**Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα**

Κριτήρια επιλογής

Ως κριτήριο επιλογής τίθεται μόνο η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και ως εκ τούτου δεκτοί στη διαδικασία κατάθεσης προσφοράς γίνονται οικονομικοί φορείς οι οποίοι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, προσκομίζοντας τα πάρα κάτω αποδεικτικά μέσα.

• Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου, ήτοι την επιχειρηματική δομή και τους τομείς δραστηριότητας οι οποίοι πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

• Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 -ISO 14001:2004 -ΕΛΟΤ 1801:2008 ή ισοδύναμα αυτών, με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή γηπέδων.

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Έργο με τίτλο

*«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ*

 *‘Α. ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ’ ΣΤΟ ΠΕΤΡΩΤΟ ΠΑΤΡΩΝ»*

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια – τοποθέτηση – γραμμογράφηση του συνθετικού χλοοτάπητα στο υφιστάμενο Ενωσιακό γήπεδο «Α. ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ» στο Πετρωτό Πατρών.

Αναλυτικότερα η δαπάνη της εργασίας έχει ως εξής:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| α) | Προμήθεια |

|  |
| --- |
|  **80.645,16 ευρώ** |

 |
| β) | Φ.Π.Α. 24% |  **19.354,84 ευρώ** |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |

|  |
| --- |
|  **100.000,00 ευρώ** |

 |

Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα προδιαγραφών FIFA Quality PRO , στα πλαίσια αναβάθμισης του υφιστάμενου ενωσιακού γηπέδου ποδοσφαίρου «Α. Κάνιστρας».

**2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Αρ. τιμ.** | **Μονάδα μέτρησης** | **Ποσότητα** | **Τιμή** **μονάδας (€)** | **Μερικό σύνολο (€)** |
| **1** | **Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα** | **1** | **m2** | **7.700,00** | **10,47**  |  **80.645,16 (€)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** | **80.645,16** |
|  |  |  |  |  | **Φ.Π.Α. 24%** |  **19.354,84** |
|  |  |  |  |  | **ΔΑΠΑΝΗ** | **100.000,00** |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ**

**Άρθρο 1 : Προμήθεια τεχνητού (συνθετικού) χλοοτάπητα**

Προμήθεια , μεταφορά , τοποθέτηση και γραμμογράφηση τεχνητού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, πιστοποιημένου από την FIFA, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Ενωσιακό γήπεδο Α. Κάνιστρας στο Πετρωτό Πάτρας.

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο περιλαμβάνει:

**I.** Εγκατάσταση του νέου συνθετικού χλοοτάπητα με ελάχιστο ύψος πέλους 60 mm, από μονόκλωνες ίνες πολυπροπυλενίου ή πολυαιθυλενίου, τουλάχιστον διακοσίων σαράντα micron (240μm), συρραφές τουλάχιστον 10.000/m2, με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινών και της ζέστης, συγκολλημένες πάνω σε υδατοπερατή βάση της οποίας η πάνω επιφάνεια θα είναι **υφασμένο πολυπροπυλένιο,** με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινών, άρρηκτα συνδεδεμένο με την κάτω επιφάνεια από **Latex** και **ενισχυτικό πλέγμα** ή άλλη αντιστοίχων χαρακτηριστικών, με 8ετή τουλάχιστον εγγύηση πιστοποιημένος από την FIFA.

 **II.** Πλήρωση του πέλους με μίγμα χαλαζιακής άμμου και κόκκων ελαστικού σε αναλογία ίδια με αυτήν που υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα.

**IΙΙ.** Χτένισμα των ινών.

**ΙV.** Γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου με λωρίδες συνθετικού χλοοτάπητα λευκού ή κίτρινου χρώματος (ιδίων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά με εκείνες του υπόλοιπου συνθετικού χλοοτάπητα) πλάτους και διαστάσεων σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό FIFA δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και γραμμογράφησης, έτοιμος για χρήση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιστρωμένης επιφανείας.

**ΕΥΡΩ** (Ολογράφως): **Δέκα και σαράντα επτά**

(Αριθμητικά) : **10,47 €**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ**

Ο συνθετικός χλοοτάπητας πρέπει να χαρακτηρίζεται σαν «FIFA Recommended ArtificialTurf- 2 star» ώστε και ο αγωνιστικός χώρος να είναι συνολικά αποδεκτός από την FIFA.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ελάχιστες απαιτούμενες ονομαστικές τεχνικές προδιαγραφές** |
| Τύπος ίνας (Υλικό νήματος) | Μονόκλωνη - Πολυαιθυλένιο (PE) δίχρωμη , υψηλής ποιότητας και ανθεκτική στις υπεριώδεις ακτίνες UV. |
| Χρώμα | Πράσινο σε δύο αποχρώσεις (Fieldgreen and olivegreen) |
| Ύψος πέλους  | 60 mm |
| Γραμμική πυκνότητα νημάτων | 12.800 dtex. |
| Συρραφές | 10.000 / m2 |
| Ελάχιστο πάχος ίσιας ίνας σε μm  | 240 micron |
| Ελάχιστο πλάτος ίσιας ίνας σε mm  | 1,50 mm |
| Συνολικό βάρος ινών ανά m2 | 1.450 gr /m2 |
| Συνολικό βάρος τάπητα ανά m2 | 2.500 gr / m2 |
| Απόσταση ραφής (GAUGE)  | 5/8'' |
| Πρωτεύουσα υπόβαση  | Πολυπροπυλένιο ή latex ή πολυουρεθάνη ανεξάρτητου βάρους |
| Δευτερεύουσα υπόβαση  | Πολυουρεθάνη ανεξάρτητου βάρους |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (Να τοποθετηθούν υπό στεγνές καιρικές συνθήκες) | α) χαλαζιακή άμμος 20 kg/m2 .Κοκκομετρική σύνθεση : 0.3 έως 0.8 mm.Σε μορφή χαλικιών, πολλαπλά πλυμένο, στεγνωμένο με φωτιά, επί το πλείστον με στρογγυλλούς κόκκους ( τουλάχιστον 80%).β) Μαύρο ανακυκλωμένο κοκκώδες καουτσούκ (SBR ) , περίπου 12 kg/m2.Κοκκομετρική σύνθεση : 1.00 έως 1.50mm. |
| ΠΛΑΤΟΣ ΛΩΡΙΔΑΣ | 400cm |
| Είδος τοποθέτησης | Να μη συγκολλείται στο σύνολο της επιφάνειας. Οι άκρες των ρολών να συγκολληθούν μεταξύ τους. |
| Γραμμές | Λευκές, πλάτους 50, 75 και 100 mm. Οι βασικές γραμμές και η μεσαία γραμμή να έχουν φυτευτεί στο εργοστάσιο, ως τούφες. Όλες οι άλλες γραμμές να επικολληθούν κατά την διαδικασία τοποθέτησης. |
| Να τοποθετηθεί υπό στεγνές καιρικές συνθήκες |  |

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος χρειάζεται να προσκομίσει υποχρεωτικά με την τεχνική προσφορά του τα ακόλουθα **επί ποινή αποκλεισμού:**

1. Δείγμα του τάπητα διαστάσεων 20εκ x 20εκ περίπου συνοδευόμενο από τα υλικά πλήρωσης αυτού, έκαστο σε σακουλάκι ποσότητας περίπου 30ml.
2. Γραπτή εγγύηση οχτώ (8) ετών, από τον υποψήφιο προμηθευτή για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα.
3. Γραπτή εγγύηση οχτώ (8) ετών, από τον οίκο κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα, η οποία θα αναφέρει τον τίτλο του διαγωνισμού και τον φορέα υλοποίησης του, συνοδευόμενη από επιστολή αναγνώρισης των τεχνικών ικανοτήτων του υποψηφίου προμηθευτή.
4. Εργαστηριακή εξέταση, του προς τοποθέτηση τάπητα που να καλύπτει τα ανωτέρω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά και να προκύπτει η αποδοχή του αναφορικά των απαιτήσεων FIFA Quality και FIFA Quality PRO.
5. Σήμα καταλληλόλητας γηπέδου FIFA Quality (fιeId certifιcate) συμφώνως του ισχύοντα οδηγού Handbook of Requirements Football turf εκδόσεως Οκτωβρίου 2015.
6. Πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα πως ανήκει στην λίστα των προτιμώμενων από την FIFA παραγωγών (FIFA Preferred Producer).
7. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά 150 9001:2015 µε πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής.
8. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 150 14001:2015 µε πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής.
9. Σύστημα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία κατά OHSAS 18001:2007 µε πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής.
10. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά 1509001:2008 µε πεδίο εφαρμογής την κατασκευή γηπέδων µε χλοοτάπητα. Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές ικανότητες άλλων οντοτήτων, πρέπει να προσκομίσουν δήλωση του συνεργαζόμενου ότι θα θέσει στην διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του συνεργαζόμενου (150 9001:2008 εγκατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα).
11. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά 150 14001:2004 µε πεδίο εφαρμογής την κατασκευή
γηπέδων µε χλοοτάπητα. Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές ικανότητες άλλων οντοτήτων, πρέπει να προσκομίσουν δήλωση του συνεργαζόμενου ότι θα θέσει στην διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του συνεργαζόμενου (ΙS0 14001:2004 προμήθειας εξοπλισμού γηπέδων άθλησης).
12. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ 1801:2008 µε πεδίο εφαρμογής την κατασκευή γηπέδων µε χλοοτάπητα. Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές ικανότητες άλλων οντοτήτων, πρέπει να προσκομίσουν δήλωση του συνεργαζόμενου ότι θα θέσει στην διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας του συνεργαζόμενου (IS0 1801:2008 κατασκευής γηπέδων µε χλοοτάπητα).
13. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά πλήρωσης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της F. I. F. A., όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος F. I. F. A. GUIDE TO ARTIFICIAL SURFACES.

**Πάτρα 17/07 / 2019**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

***ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ***

***ΑΦΜ: 097404779***

***ΒΟΥΡΒΑΧΗ 1 ΠΑΤΡΑ***

**Έργο: «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για το Ενωσιακό γήπεδο Α. Κάνιστρας στο Πετρωτό Πάτρας»**

**Προϋπολογισμός: 100.000,00€**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Μ.Μ** | **Ποσ.** | **Τιμή** **μονάδας (€)** | **Δαπάνη (€)** | **Ποσοστό έκπτωσης** | **Τιμή** **μονάδας (€)** | **Δαπάνη (€)** |
| **1** | **Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα** | **m2** | **7.700,00** | **10,47**  | **80.645,16**  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  **80.645,16** |  |  |  |
|  |  |  |  | **Φ.Π.Α. 24%** |  **19.354,84**  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ΔΑΠΑΝΗ** | **100.000,00** |  |  |  |

**Τόπος / Ημερομηνία**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**